(footprint "SOP65P640X120-20N"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.325 -4.385 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "583b9f24-0e4c-47f3-9641-11247aaea819")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SOP65P640X120-20N"
		(at 7.295 4.385 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c77ca0a9-f10a-4a1b-80e3-eb381f690dc9")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e6783d4d-3ebb-48fc-955b-c625d6b02436")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "66fe7b43-52bf-45ab-9bff-3fd0f08e9367")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "897c2a16-b61f-4fd4-b2b3-637d09b40bfb")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -2.2 -3.45)
		(end 2.2 -3.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f47c813b-6298-4df2-beda-0b79bb07be15")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 3.45)
		(end 2.2 3.45)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a93cfe0c-c45b-4250-8639-7a50be60fc92")
	)
	(fp_circle
		(center -4.19 -2.925)
		(end -4.09 -2.925)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "59760013-edd3-4ad1-9e67-ee8eb4e14f8e")
	)
	(fp_line
		(start -3.91 -3.55)
		(end -3.91 3.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "71276f1c-b485-407e-8836-85948d0785b0")
	)
	(fp_line
		(start -3.91 -3.55)
		(end 3.91 -3.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "48077582-48f0-46e9-97fb-5027da7e0dbc")
	)
	(fp_line
		(start -3.91 3.55)
		(end 3.91 3.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "fdcc0cbb-4880-41a7-a13a-39fcf3a5985e")
	)
	(fp_line
		(start 3.91 -3.55)
		(end 3.91 3.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a4e51e06-8864-4ff9-a045-40ad70f83e8c")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 -3.25)
		(end -2.2 3.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7745558b-4520-47e6-acd4-25e0cc49cde2")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 -3.25)
		(end 2.2 -3.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "da213ec2-1dd5-4754-adfd-1080fa8568f2")
	)
	(fp_line
		(start -2.2 3.25)
		(end 2.2 3.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "225d7559-b3b1-4e3a-9c74-51b68733ccb6")
	)
	(fp_line
		(start 2.2 -3.25)
		(end 2.2 3.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ce76b487-cb17-4c24-a8dd-57ab6861a895")
	)
	(fp_circle
		(center -4.19 -2.925)
		(end -4.09 -2.925)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "259b0260-55f1-4bc6-acfd-e1004f90cc11")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -2.87 -2.925)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "d8540d1d-942d-4e45-974e-cc4d2c801f35")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -2.87 -2.275)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "ae91fab7-334d-41ad-ac5a-0d214f842241")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -2.87 -1.625)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "4bd3fd82-3ed1-4e6a-9ec3-9b07ffc8f76a")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -2.87 -0.975)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "c4572636-8156-49ca-9017-5620d901f5d1")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -2.87 -0.325)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "4a49c2e7-4f9b-4ab1-88e5-c91f97d1ff29")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -2.87 0.325)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "4b96a618-53af-4b39-8e75-a01df04d719b")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -2.87 0.975)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "3fae745f-5224-4fbc-abf4-d58fa43fe0d4")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -2.87 1.625)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "aa6664c8-343f-4bad-84e2-dd8088359133")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -2.87 2.275)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "af34e1c2-74a2-48e1-bdb3-ba0242a8d14a")
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -2.87 2.925)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "6ce82df8-3aac-4e52-ae99-96300c36ef79")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 2.87 2.925)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "57e0315d-59d2-428a-a6dd-e1d77b23700a")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 2.87 2.275)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "06af767d-2732-47c9-a6e9-5a9c06896c2c")
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 2.87 1.625)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "c8b71a09-44e1-4e05-88ae-de40bd095e0a")
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 2.87 0.975)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9a718eb8-3abb-4211-8280-99b59dd30eb8")
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 2.87 0.325)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "b8d14076-b6c0-4579-a86f-eaaa81c99276")
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 2.87 -0.325)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "3ab2c8b3-191d-49ce-bb19-f54394f38c6d")
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at 2.87 -0.975)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "e8de8fa7-5e4a-4b2b-adf4-aa8ce9c73e8f")
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 2.87 -1.625)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "9838d66c-8141-4686-8c27-9d8a69dbd02f")
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 2.87 -2.275)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "e9c90120-e8f0-4be2-9ff6-3521e8383e71")
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 2.87 -2.925)
		(size 1.57 0.41)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.125)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "6273d755-8a91-4e35-8b14-206f8a06478e")
	)
	(model "C:/Users/abobkov/OneDrive - Cégep Heritage College/GitHub/KiCAD-Libraries/TXB0108PWR.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
