
(footprint PHOENIX_1706714 (layer F.Cu) (tedit 66BBBA7F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 2.975 -20.035 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PHOENIX_1706714 (at 9.325 -18.595 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1_1 thru_hole circle (at 2.54 -9.73) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1_2 thru_hole circle (at 2.54 -4.65) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start 0.0 0.0) (end 0.0 -16.85) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.0 -16.85) (end 5.08 -16.85) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.08 -16.85) (end 5.08 0.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.08 0.0) (end 0.0 0.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.0 0.0) (end 0.0 -16.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.0 -16.85) (end 5.08 -16.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.08 -16.85) (end 5.08 0.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.08 0.0) (end 0.0 0.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.75 -17.26) (end -0.75 0.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.75 0.25) (end 7.13 0.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.13 0.25) (end 7.13 -17.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.13 -17.26) (end -0.75 -17.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)