
(footprint 632712000011 (layer F.Cu) (tedit 66A85544)
  (descr "<B>WR-COM</B><BR> USB 3.1 Type C Plug Horizontal SMT 0.8 mm")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 7.7 -0.168 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 632712000011 (at 11.406 1.592 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (pad A7 smd rect (at -0.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A1 smd rect (at 2.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd rect (at 2.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd rect (at 1.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at 1.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at 0.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at 0.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at -0.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at -1.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd rect (at -1.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd rect (at -2.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at -2.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd rect (at -2.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd rect (at -2.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 smd rect (at -1.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd rect (at -1.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at -0.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at 0.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at 1.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 smd rect (at 1.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 smd rect (at 2.25 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at 2.75 0.0) (size 0.35 1.5) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 smd rect (at 3.825 -0.25) (size 0.9 1.0) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 smd rect (at -3.825 -0.25) (size 0.9 1.0) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at -3.69 -0.25) (size 1.18 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at 3.69 -0.25) (size 1.18 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start 4.125 0.95) (end -4.125 0.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.125 0.95) (end 4.125 0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.125 0.95) (end -4.125 9.87) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.125 9.87) (end 4.125 9.87) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.125 9.87) (end 4.125 0.95) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.125 0.95) (end -4.125 9.87) (layer B.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.125 9.87) (end 4.125 9.87) (layer B.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.125 9.87) (end 4.125 0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
  (fp_text user Name (at 7.192 -0.148 0) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user Value (at 7.85 1.542 0) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "A1" (at 2.4 1.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.32 0.32) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "B1" (at -3.0 1.5) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 0.32 0.32) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "PCB cutout  area" (at -3.2 0.95) (layer Edge.Cuts)
    (effects (font (size 0.0629921259843 0.0629921259843) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "PCB cutout  area" (at -3.2 0.95) (layer Edge.Cuts)
    (effects (font (size 0.0629921259843 0.0629921259843) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "PCB cutout  area" (at 3.15 0.7) (layer Edge.Cuts)
    (effects (font (size 0.0629921259843 0.0629921259843) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly
    (pts
      (xy -4.5 -0.95)
      (xy 4.5 -0.95)
      (xy 4.5 10.17)
      (xy -4.5 10.17)
    ) (layer B.CrtYd) (width 0.1)
  )
  (fp_poly
    (pts
      (xy -4.5 -0.95)
      (xy 4.5 -0.95)
      (xy 4.5 10.17)
      (xy -4.5 10.17)
    ) (layer F.CrtYd) (width 0.1)
  )
  (fp_line (start -3.58 0.35) (end -3.58 0.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.58 0.95) (end -3.08 0.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.08 0.95) (end -3.08 0.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.08 0.35) (end -3.58 0.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.075 0.35) (end 3.075 0.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.075 0.95) (end 3.945 0.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.945 0.95) (end 3.945 0.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.945 0.35) (end 3.075 0.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)