
(footprint HIROSE_CX60-24S-UNIT (layer F.Cu) (tedit 66A85E79)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.825 -2.635 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HIROSE_CX60-24S-UNIT (at 8.7 12.135 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad S1 smd rect (at 3.64 0.0) (size 1.18 1.85) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at -3.64 0.0) (size 1.18 1.85) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A1 smd rect (at 2.75 0.0) (size 0.3 1.85) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd rect (at 2.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd rect (at 1.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at 1.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at 0.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at 0.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at -0.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at -0.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at -1.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd rect (at -1.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd rect (at -2.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at -2.75 0.0) (size 0.3 1.85) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 smd rect (at -3.64 0.0) (size 1.18 1.85) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 smd rect (at 3.64 0.0) (size 1.18 1.85) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd rect (at -2.75 0.0) (size 0.3 1.85) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd rect (at -2.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 smd rect (at -1.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd rect (at -1.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at -0.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at -0.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at 0.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at 0.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at 1.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 smd rect (at 1.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 smd rect (at 2.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at 2.75 0.0) (size 0.3 1.85) (layers B.Cu B.Mask B.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -4.125 -0.375) (end 4.125 -0.375) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.125 -0.375) (end 4.125 1.125) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.125 1.125) (end 4.125 10.525) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.125 10.525) (end -4.125 10.525) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.125 10.525) (end -4.125 1.125) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.125 1.125) (end -4.125 -0.375) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.48 -1.175) (end 4.48 -1.175) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.48 -1.175) (end 4.48 10.775) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.48 10.775) (end -4.48 10.775) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.48 10.775) (end -4.48 -1.175) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 2.75 -1.5) (end 2.85 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center 2.75 -1.5) (end 2.85 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.125 1.125) (end 4.125 1.125) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_text user "PCB Edge" (at -2.5 2.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.64 0.64) (thickness 0.15)))
  )
)