
(footprint SOP65P640X120-20N (layer F.Cu) (tedit 67054A3C)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.325 -4.385 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOP65P640X120-20N (at 7.295 4.385 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 -2.925) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 -2.275) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 -1.625) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 -0.975) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 -0.325) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 0.325) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 0.975) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 1.625) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 2.275) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -2.87 2.925) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 2.925) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 2.275) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 1.625) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 0.975) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 0.325) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 -0.325) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 -0.975) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 -1.625) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 -2.275) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 2.87 -2.925) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_circle (center -4.19 -2.925) (end -4.09 -2.925) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -4.19 -2.925) (end -4.09 -2.925) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.2 -3.25) (end 2.2 -3.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 3.25) (end 2.2 3.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 -3.45) (end 2.2 -3.45) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 3.45) (end 2.2 3.45) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 -3.25) (end -2.2 3.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 -3.25) (end 2.2 3.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.91 -3.55) (end 3.91 -3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.91 3.55) (end 3.91 3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.91 -3.55) (end -3.91 3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.91 -3.55) (end 3.91 3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)