(footprint "R-ARRAY_RESCAXS127P508X320X70-8N"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.378 -3.5264 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7ca23d04-5175-4d03-ab31-b6b0854e6e8d")
		(effects
			(font
				(size 0.64 0.64)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "RESCAXS127P508X320X70-8N"
		(at 7.3436 3.5264 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "bb2d2e29-755b-49d3-8e5f-9fa06cdaadfc")
		(effects
			(font
				(size 0.64 0.64)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c175216f-842f-4fe8-b69c-97aa84242772")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "768e7a39-ff4b-4d5a-af53-45107c391603")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d1905406-6c90-448d-a0bb-297ffdec8117")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.7 -2.54)
		(end 0.7 -2.54)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "51eabbc0-fa84-4d2f-aa01-247a5b8695dd")
	)
	(fp_line
		(start -0.7 2.54)
		(end 0.7 2.54)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8f966b10-8c92-4e27-85aa-b9321eb8e53b")
	)
	(fp_circle
		(center -2.89 -2.005)
		(end -2.79 -2.005)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6066b5cb-1eda-4bb4-97a8-2e55410e03ae")
	)
	(fp_line
		(start -2.41 -2.82)
		(end -2.41 2.82)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "90e4fd3d-6c4e-456b-a6e5-9f51e17cd1ab")
	)
	(fp_line
		(start -2.41 2.82)
		(end 2.41 2.82)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "1e03966c-5e62-45b6-9935-b65290fed493")
	)
	(fp_line
		(start 2.41 -2.82)
		(end -2.41 -2.82)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "af3a43b9-82c9-4fcb-bc6a-c3385f0b51c6")
	)
	(fp_line
		(start 2.41 2.82)
		(end 2.41 -2.82)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "2c7494b3-7377-4df6-be35-ebc9999a776c")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 -2.54)
		(end -1.6 2.54)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "92b4a5ce-e7c0-4a1b-938f-405f2b74a612")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 2.54)
		(end 1.6 2.54)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9ba194b9-7a6b-460c-a627-69248be9ba9f")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 -2.54)
		(end -1.6 -2.54)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "965cfbad-2ce1-44a7-9434-44b7e44ce1b2")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 2.54)
		(end 1.6 -2.54)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9e360717-9aac-4bde-83cd-4de89eaae777")
	)
	(fp_circle
		(center -2.89 -2.005)
		(end -2.79 -2.005)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "74e29932-b00e-4ef1-bef5-9af08cef4247")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.59 -2.005)
		(size 1.14 1.13)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "649b60a9-a094-4372-a95a-600b982a3130")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -1.59 -0.635)
		(size 1.14 0.93)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "6e47d5ca-2f5c-4612-bbe1-8c46886da6cc")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.59 0.635)
		(size 1.14 0.93)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "2296ba69-dd67-48c3-a6b3-af2e175c2ea5")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -1.59 2.005)
		(size 1.14 1.13)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "4dffd7e5-4f25-4212-8294-6ab189cfe6c0")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 1.59 2.005)
		(size 1.14 1.13)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "c5904872-5281-4d84-9170-df2dab3e5eed")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 1.59 0.635)
		(size 1.14 0.93)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "d6ad846f-071c-4c8b-8e95-1eb5891c1140")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at 1.59 -0.635)
		(size 1.14 0.93)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "2057810b-6b8b-43c6-9243-ad2252abcf97")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 1.59 -2.005)
		(size 1.14 1.13)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "c71d38db-9b03-4a40-a6c4-f19d669072a2")
	)
)
